**Якість газу у червні відповідала нормативним вимогам**

**Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що якість показників природного газу, який постачався споживачам Рівненської області впродовж червня 2024 року, відповідає усім вимогам нормативних документів.**

**Результати вимірювань фізико-хімічних параметрів природного газу наведені в таблиці.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування показника** | **Норма** | **Фактичне значення** | **Відповідність вимогам кодексу ГТС** |
| Мінімум | Максимум |
| **1** | **Теплота згоряння (нижча)** | Ккал/м3 | 7801 – 8250  | 8048 | 8393 | Відповідає |
| МДж/м3 | 32,66 – 34,54 | 33,70 | 35,14 |
| кВт·год/м3 | 09,07 – 09,59 | 9,36 | 9,76 |
| **2** | **Теплота згоряння (вища)** | Ккал/м3 | 8646 – 9148  | 8924 | 9292 | Відповідає |
| МДж/м3 | 36,20 – 38,30 | 37,36 | 38,90 |
| кВт·год/м·3 | 10,06 – 10,64 | 10,38 | 10,81 |
| **3** | **Число Воббе (вище)** | Ккал/м3 | 9850 – 13000 | 11659 | 11849 | Відповідає |
| МДж/м3 | 41,2 – 54,5 | 48,81 | 49,61 |
| кВт·год/м·3 | 11,46 – 15,12 | 13,56 | 13,78 |
| **4** | **Вміст сірководню, г/м3** | Максимум 0,006 | Менше 0,0001 | Менше 0,0001 | Відповідає |
| **5** | **Вміст меркаптанової сірки, г/м3** | Максимум 0,02 | Менше 0,0002 | Менше 0,0002 | Відповідає |
| **6** | **Вміст кисню (О2), мол. %**  | Максимум 0,2 | 0,0107 | 0,0107 | Відповідає |
| **7** | **Вміст механічних домішок** | Відсутні | Відсутні | Відсутні | Відповідає |
| **8** | **Інтенсивність запаху газу, бали** | Не менше 3 | Більше 3-ох | Більше 3-ох | Відповідає |

**Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що за 2024 рік виявлено 3 випадки пошкоджень лічильників газу абонентами з метою зниження показників спожитого газу. Сума відшкодування, нарахована за пошкодження лічильників газу, становить понад 208,35 гривень.**